Залить скетч в ардуину
в файле serproxy.cfg выставить порт к которому подключена ардуина (но не выше 9)
установить TurboWatcher.exe
запустить serproxy.exe
запустить TurboWatcher.exe

для автозапуска ярлыки TurboWatcher и serproxy закинуть в автозагрузку

Для тестирования без подключения реальной Arduino можно использовать COM Port Data Emulator
Важно сделать настройки точно как на скриншотах окон программы,правильно прописать путь к файлу Test_Turbo, нажать старт и запустить TurboWatcher.exe. Запускать serproxy.exe в случае такого теста не надо.
